**LUCA – gravitačný mlynček na korenie**

Návod na obsluhu

**Všeobecné upozornenia a odporúčania:**

* Batérie udržiavajte na mieste mimo dosahu detí. Batérie sa nie sú určené na hranie
* Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu
* Pri manipulácii s batériami zabráňte kontaktu batérií s kovovými predmetmi /napr. prstene, retiazky, klince, skrutky a pod/, hrozí nebezpečie skratu
* Použité batérie nepatria do komunálneho odpadu, zbavte sa ich na mieste na to určenom
* Mlynček môžete čistiť mäkkou suchou handričkou, mechanizmus chráňte pred vlhkom, odkladajte ho len na suché miesto
* Mechanizmus mlynčeka sa môže počas procesu mletia zablokovať. V takom prípade ním jemne potraste, alebo uvoľnite skrutku určenú na hrúbku mletého korenia

**Inštalácia batérií:**

* Vrchnú časť mlynčeka /nepriehľadnú/ otáčajte pri kolmom držaní mlynčeka oproti smeru hodinových ručičiek až na doraz
* Smerom hore vytiahnite vrchný kryt
* 6ks batérií typu AAA umiestnite do hniezd na batérie, dbajte na správnu polaritu
* Založte naspäť vrchný kryt mlynčeka
* Otáčaním krytu v smere hodinových ručičiek až na doraz zafixujete vrchný kryt

**Plnenie mlynčeka korením:**

* Číry zásobník na korenie odskrutkujte od telesa mlynčeka /v smere hodinových ručičiek/
* Naplňte obsah zásobníka maximálne na 80% jeho objemu korením, alebo kryštalickou soľou
* Zatočte zásobník naspäť do telesa mlynčeka /proti smeru hodinových ručičiek/

**Nastavenie intenzity mletia:**

* Sivá skrutka na samom vrchu mlynčeka slúži na výber hrúbky pomletého zrna
* Jej otáčaním v smere hodinových ručičiek dosiahnete jemnejšie zrno, hrubšie dosiahnete otáčaním proti smeru hodinových ručičiek

**Samotný proces mletia:**

* Aby začal samotný proces mletia, otočte mlynček hore dnom. Mechanizmus má tzv. gravitačný spínač a mlynček začne proces mletia.